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Товарищество собственников недвижимости
«Колтушское шоссе 124/1»
Юр.адрес, почт.адрес: 188640, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 124, корп.1.
		                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Техническое задание
	
на выполнение работ по ремонтным работам фасада здания по адресу: 188640, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 124, корп.1.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	Общие данные

	Сведения об участке выполнения работ (адрес расположения объекта)
	188640, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 124, корп.1.

	Наименование объекта
	Здание, назначение: многоквартирный дом с встроенными коммерческими помещениями, общая площадь 5577,5 кв.м., кол-во этажей 8-6-8.  

	Цель технического задания
	Устранить проникание влаги в полости кирпичной кладки фасада, устранить проникание влаги на лоджии жилых помещений, восстановление утраченной кирпичной кладки


	Вид производства работ
	Высотные, строительные работы

	Сроки производства работ
	Летние периоды 2026-2027г.

	Источник финансирования 
	Средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счёте заказчика.

	Порядок оплаты 
	Авансовый платёж, промежуточный расчёт по факту выполнения работ и подписания сторонами актов выполненных работ с последующей оплатой принятого. Окончательный расчет за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком по факту приемки работ, подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней.

	Требования к качеству выполняемых работ
	В соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и другой нормативной документацией

	Требования к качеству исполнительной документации
	В соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и другой нормативной документацией

	Гарантийное обеспечение
	Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему договору составляет 5 лет с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

	Основные требования к производимым работам 

	Строительно-монтажные работы
	1 Герметизация примыкания межэтажного фасадного элемента (верхней части)
2 Восстановление утраченной кирпичной кладки
3 Герметизация примыкания фасадного остекления к кирпичной кладки.

	Дополнительные требования

	Подготовка демонстрационных материалов
	Согласовать с Заказчиком.

	Особые условия
	1. Ежедневно по окончанию работ выполнить уборку территории от строительного мусора.
2. Выполнение работ производить поэтапно, не нарушая транспортную и логистическую структуру. Все работы выполнить с привлечением персонала, имеющим необходимые разрешительные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.










